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Батут 54"
Артикул: CM-KT54

Руководство пользователя
[bookmark: _GoBack]
Пожалуйста, прочтите все инструкции перед использованием изделия.
СБОРКА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ВЗРОСЛЫМ.
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Внимание
Перед началом сборки проверьте комплектацию изделия.
Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки изделия.
Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию не ухудшающие потребительские свойства изделия, без специального уведомления.
Тренажёр предназначен только для домашнего (бытового) использования.
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Технические характеристики

	Номер изделия
	PI 591

	Диаметр
	140 см (55")

	Высота
	120 см

	Максимальная нагрузка
	80 кг

	Количество стоек
	6



Характеристики
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Внимание!
Сборка должна выполняться взрослыми. 
Во время использования требуется постоянный присмотр взрослого. 
Только для домашнего использования. 
Использовать батут может только один человек — существует риск столкновения, получения травм и выход оборудования из строя.
Максимальный вес пользователя: 80 кг.



ДЕТАЛИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ
[image: ]

[image: ][image: ][image: ] (
Стойки
 с п
енным покрытием
 
x
 
0
6
)





 (
Прыжковое
 
полотно
 
x
 
0
1
                 
) (
Защитный чехол пружин
 
x
 
0
1
                 
)[image: ]
[image: ][image: ][image: ][image: ]

[bookmark: _Hlk212923179]
 (
Инструмент для установки
пружин
 
x
 
0
1
) (
Колпачки стоек
 X 06
) (
Защитная сетка
 x 
0
1
) (
Пластиковый стопор
 x 
0
6
)[image: ][image: ] (
Пружины
 x 36                     
)[image: ][image: ][image: ] (
U-
образные ножки
 x 03
) (
Крестовые соединители
 x 06   
) (
Стержни рамы
 x 06           
)
Инструкция по сборке
 (
Этап
 1
: разложите
 шесть стержней рамы на горизонтальной поверхности и соедините их крестовыми соединителями, чтобы образовать круг. Затем переверните раму и установите её на стержни рамы.
)
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Этап
 2: установите прыжковое полотно на раму с помощью пружин, используя инструмент для установки пружин. Сначала закрепите 
четыре
 пружины по четырём направлениям, оставив одинаковое количество петель и отверстий между ними.
)
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Этап
 5: 
п
ереверните батут вверх дном и положите его на пол. Присоедините все ножки, нажимая на фиксирующую кнопку на каждой ножке.
) (
Этап
 4
: установите
 защитный чехол пружин поверх пружин, убедившись, что стержни рамы проходят через 
угловые отверстия чехла.
) (
Этап
 3
: завершите
 установку прыжкового полотна, прикрепив оставшиеся пружины.
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 (
Этап
 6: установите пластиковые стопоры на 
U
-образные ножки для обеспечения устойчивости.
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Этап
 
10: 
убедитесь, что все части
 
батута установлены правильно.
) (
Этап
 9
: установите
 защитную сетку вокруг стоек (с внешней стороны), продевая её петли вокруг колпачков стоек.
) (
Этап
 8
: установите
 колпачки на верхушки стоек.
) (
Этап
 7: 
установите стойки с пенным покрытием на верхние удлинители рамы, нажимая на фиксирующую кнопку на стойках
.
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Варианты использования батута CM-KT54
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Изучите дополнительные функции, отсканируйте 
QR
-код для получения более подробной информации
) (
Просматриваемая
 игровая зона
) (
Бассейн с воздушными шарами
) (
Бассейн с шарами
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