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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ворота 180X120X60
Артикул: GOAL180CM; GOAL180CM-32

Очищайте изделие полотенцем или влажной тканью – не используйте специальные чистящие средства!
Перед использованием и после него проверяйте изделие на наличие повреждений и признаков износа. Не вносите никаких изменений в конструкцию изделия.
В целях вашей безопасности используйте только оригинальные запасные части. Если какие-либо детали повреждены или появились острые углы либо кромки, не используйте изделие
Храните изделие в сухом месте, защищенном от атмосферных воздействий, чтобы предотвратить его повреждение и избежать травмирования окружающих.

Сохраните данное руководство по эксплуатации для дальнейшего использования.

[image: ]ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Не предназначено для детей младше 36 месяцев.
Длинный шнур. Опасность удушения.
Ни при каких обстоятельствах не залезайте на ворота или сетку и не висите на перекладине.
Существует серьезный риск повреждения изделия!

Перед каждым использованием рамы проверяйте все элементы ворот на наличие повреждений и правильность сборки. Соединительные элементы и резьбовые соединения необходимо проверять на прочность и устойчивость. При обнаружении острых кромок их следует немедленно устранить!
Дети должны пользоваться воротами только под присмотром взрослых!
Мы не несем ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения данной инструкции.
ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ

Примечание: Сборку данного изделия должны выполнять два взрослых человека. Перед сборкой слегка смажьте соединители с их более узкой стороны. Это облегчит сборку и продлит срок службы изделия!

Шаг 1:
Извлеките все детали из упаковки и разложите их в соответствии с назначением, особенно пронумерованные трубчатые элементы и сетку ворот. Убедитесь, что надпись «DFC» на чехле рамы расположена по центру перекладины.
Сначала соберите раму ворот, как показано на рис. 1.
Пронумерованные стойки ворот следует соединять с помощью защелкивающихся соединений.
Часть стоек ворот уже оснащена защитными поролоновыми накладками на заводе. Эти защищенные стойки необходимо установить на переднюю часть рамы ворот (перекладину и стойки).

Шаг 2:
Также установите оставшиеся поролоновые накладки на передние элементы ворот (перекладину и стойки), как показано на рис. 2, обеспечив их полное покрытие. Поролоновые накладки для углов ворот имеют специальную форму, обеспечивающую полное закрытие поверхности. На задней стороне накладок предусмотрены продольные разрезы для удобства установки на стойки ворот.

Шаг 3:
После полной сборки рамы ворот установите сетку. Для этого натяните сетку на раму ворот с задней стороны.
Откройте молнию на черном тентовом чехле и молнию на сетчатом рукаве. Оберните тентовый чехол вокруг перекладины ворот (1) и обеих стоек (2 и 3), как показано на рис. 3. Сетчатый рукав необходимо обернуть вокруг нижней перекладины (4). Затем застегните молнии. При застегивании следите за тем, чтобы ткань не попадала в замок молнии. Сетчатое полотно должно быть плотно и без складок закреплено на защищенных накладками элементах рамы.

Шаг 4:
Затем закрепите сетку ворот на нижних задних элементах рамы (5 и 6). Для этого откройте застежки-липучки на петлях сетчатого рукава, закрепите их на нижних элементах рамы и снова застегните липучки (рис. 4).
В завершение закрепите раму ворот на поверхности с помощью грунтовых колышков. Убедитесь, что поверхность подходит для их установки (например, отсутствуют линии полива газона).
Убедитесь, что колышки полностью вбиты в землю и надежно удерживают конструкцию. Не допускайте выступания крюков над поверхностью земли (во избежание опасности спотыкания).
На очень твердых поверхностях ворота необходимо дополнительно зафиксировать другими способами для предотвращения опрокидывания и риска получения травм.
Никогда не используйте ворота без надежного закрепления и не оставляйте их незакрепленными.

Ворота должны устанавливаться на ровной и плоской поверхности.
Убедитесь, что минимальное расстояние между установленными воротами и любыми находящимися поблизости препятствиями составляет не менее 3 метров.
Всегда фиксируйте ворота от опрокидывания, даже если они не используются. Не подвергайте изделие воздействию неблагоприятных погодных условий. Храните его в прохладном и сухом месте.
Регулярно проверяйте изделие на наличие признаков коррозии. При обнаружении коррозию необходимо немедленно устранить. Подвижные металлические детали могут повредить защитное покрытие и вызвать появление коррозии.
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