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Баскетбольная станция для подачи мячей
Артикул: BR03 
Руководство по эксплуатации 
[bookmark: _GoBack]
Наименование изделия: Баскетбольная станция для подачи мячей
Артикул: BR03
Назначение: Домашнее использование / Использование на открытом воздухе / Тренировки взрослых / Занятия в спортивном зале  

1. Основные преимущества 
✅ Портативность: складная конструкция, в сложенном виде достаточно компактна, чтобы поместиться в чемодан
✅ Быстрая сборка за 2 минуты: не требует инструментов, готова к использованию в считанные секунды 
✅ Свободная рабочая зона 0-180°: позволяет проводить тренировки по броскам с любой позиции
✅ Высокая адаптивность: высота сетки – 3,6 м.

2. Основные технические характеристики

	Параметр
	Характеристики

	Габариты в рабочем состоянии
	3.6м×3.15м×3.15м

	Размеры блока подачи
	76см*см*47см

	Мощность
	350Вт

	Входное напряжение
	220В/50Гц～AC

	Источник питания
	Электросеть / литиевый аккумулятор

	Дальность подачи мяча
	3-8м

	Степень водозащиты
	IPX4（защита от брызг)




3. Области применения
🏠 Гостиная / Балкон | 🌳 Парк / Кемпинг | 🏫 Уроки физкультуры | 🎉 Корпоративные мероприятия и тимбилдинг 

4.Краткое руководство по началу работы
1. Порядок установки
[bookmark: OLE_LINK1]①Поверните черную ручку-барашек против часовой стрелки, чтобы ослабить фиксацию → ② разложите левую и правую боковые секции → ③ установите четыре телескопические стойки → ④ Зафиксируйте предохранительные защелки с обеих сторон сетки →⑤ выдвиньте телескопические стойки и затяните фиксаторы →⑥ подключите питание
2. Переключение режимов
Подача на дальнюю дистанцию: поверните регулятор для выбора одного из трех уровней:
1 уровень – дистанция линии штрафного броска
2 уровень – средняя и дальняя дистанция
3 уровень – дистанция из-за трехочковой линии

5. Предупреждения по безопасности
⚠️ Запрещается:
- Бросать баскетбольные мячи непосредственно в блок подачи.
- Использовать изделие на открытом воздухе во время дождя.
- Использовать мячи, не предназначенные для данного устройства.  

6. Техническое обслуживание
🔧 Еженедельно: протирайте внешние поверхности влажной тканью.
🔋 Ежемесячно: выполняйте полный цикл зарядки и разрядки аккумулятора (если устройство длительное время не используется).  
🧰 Замена комплектующих: замену запасных частей можно выполнять самостоятельно.  

7. Самостоятельное устранение неисправностей

	Неисправность
	Способ устранения

	Регулятор не запускает двигатель
	Самостоятельно замените регулятор



Напоминание по защите окружающей среды:
Данное изделие содержит материалы, пригодные для вторичной переработки. По окончании срока службы утилизируйте изделие в соответствии с правилами раздельного сбора отходов.
8. Видео по сборке и установке: 
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